OpenEL 3.0.0

### - a -

- ALLLED_OFF_H : openEL_utrx-17-1.c
- ALLLED_OFF_L : openEL_utrx-17-1.c
- ALLLED_ON_H : openEL_utrx-17-1.c
- ALLLED_ON_L : openEL_utrx-17-1.c

### - e -

- EL_BT_CONNECTED : openEL_NXT.h
- EL_BT_INITIALIZED : openEL_NXT.h
- EL_BT_NO_INIT : openEL_NXT.h
- EL_BT_STREAM : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_A : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_B : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_BATTERY : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_BLUETOOTH : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_C : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_S1 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_S2 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_S3 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_S4 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PHYSICAL_PORT_SPEAKER : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_A : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_B : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_BATTERY : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_BLUETOOTH : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_C : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_NO_USE : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_S1 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_S2 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_S3 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_S4 : openEL_NXT.h
- EL_NXT_PORT_SPEAKER : openEL_NXT.h
- EL_PORT_ID_MAX : openEL.h
- EL_SW_COMPOMENT_PROPERTY_TABLE : openEL.h
- EL_SW_COMPONENT_PROPERTY_HEADER : openEL.h
- ELMOTOR_PROPERTY : openEL_motor.h
- ELSENSOR_PROPERTY : openEL_sensor.h

### - h -

- HALCOMPONENT_MEMBER : openEL.h

### - l -

- LED0_OFF_H : openEL_utrx-17-1.c
- LED0_OFF_L : openEL_utrx-17-1.c
- LED0_ON_H : openEL_utrx-17-1.c
- LED0_ON_L : openEL_utrx-17-1.c

### - o -

- OPENEL_MAJOR : openEL.h
- OPENEL_MINOR : openEL.h
- OPENEL_PATCHLEVEL : openEL.h
- OPENEL_SW_SURFACE_FRIEND : openEL_motor.c , openEL.c , openEL_sensor.c
- OPENEL_VERSION : openEL.h

### - p -

- PCA9685_MODE1 : openEL_utrx-17-1.c
- PCA9685_PRESCALE : openEL_utrx-17-1.c
- PCA9685_SUBADR1 : openEL_utrx-17-1.c
- PCA9685_SUBADR2 : openEL_utrx-17-1.c
- PCA9685_SUBADR3 : openEL_utrx-17-1.c
- PWM_FREQUENCY : openEL_utrx-17-1.c
- PWM_PULSE_WIDTH_MAX : openEL_utrx-17-1.c

### - w -

- WAIT : utrx-17-1.c